路由器断网重新连接的情况：

AC66U 会主动的频繁发起 Echo Request 然后并没有收到运营商的 Reply 请求。

然而  TPLink 不一样，它不会主动发起反而是等待运营商的 Request ，可以说 TPLink 真的做的很粗糙。因为 Echo 的请求发生异常之后，会主动断网并重新拨号

也就是不主动向运营商发送 Echo-Requests ，这样也就不会出现断网的情况。

摘自一公众号…